**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1**

**Կարևոր նշում**

**Գյուղատնտեսական տրակտորը օգտագործվելու է ինտենսիվ պտղատու այգու մշակության աշխատանքները կազմակերպելու համար և պետք է համադրելի լինի տարբեր սարքավորումների (սրսկիչ, մուլչեր, կուլտիվատոր և այլն) հետ։**

|  |  |
| --- | --- |
| **Գյուղատնտեսական տրակտորի մատակարարման համար առաջադրվող հիմնական պահանջներ** | |
| Գյուղատնտեսական տրակտորի տեսակը | Անիվավոր |
| Շարժիչի հզորությունը (Ձիաուժ) | 50-70 |
| Տրակտորի առավելագույն լայնություն, մմ | 2200 |
| Հզորության փոխանցման սռնի, պտ/րոպ | 540/720  540/1000 |
| Վարորդի խցիկ | Այո |
| Օդորակիչ | Այո |
| Երաշխիքային սպասարկում | Առնվազն 1 տարի |
| Մատակարարման վերջնաժամկետ | 15.11.2020թ․ |